**Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**

**PCPR-RPO-MSu-3610/24/19**

**Część 2: Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

Nazwa urządzenia: ........................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry** | **Kryteria** | **Parametry oferowane**  TAK/NIE (wpisać) |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy do terapii ultradźwiękowej, rok produkcji 2019 – 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 2. | Głowica o powierzchni 1 cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3 MHz | Bez punktacji |  |
| 3. | Praca ciągła i impulsowa | Bez punktacji |  |
| 4. | Współczynnik wypełnienia 10-100% z regulacją co 10% | Bez punktacji |  |
| 5. | Kontrola sprzężenia głowicy (wizualna i dźwiękowa) | Bez punktacji |  |
| 6. | Możliwość współpracy z aparatem do elektroterapii – terapia skojarzona | Bez punktacji |  |
| 7. | Bank gotowych programów zabiegowych, min 100 | Bez punktacji |  |
| 8. | Modyfikowalny program wolny umożliwiający modyfikację parametrów zabiegu | Bez punktacji |  |
| 9. | Możliwość zapisania 100 programów użytkownika | Bez punktacji |  |
| 10. | Możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym | Bez punktacji |  |
| 11. | Wizualna i dźwiękowa informacja o braku sprzężenia | Bez punktacji |  |
| 12. | Realny pomiar czasu zabiegu (zatrzymanie zegara zabiegowego w momencie utraty sprzęgania i automatyczne uruchomienie po jego uzyskaniu) | Bez punktacji |  |
| 13. | Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim | Bez punktacji |  |
| 14. | Duży i czytelny wyświetlacz | Bez punktacji |  |
| 15. | Zegar czasu pracy 0 – 30 min | Bez punktacji |  |
| 16 | Waga: 4,6 kg (\*/- 10%) | Bez punktacji |  |
| 17 | Moc stała: 0-2 W/cm2 | Bez punktacji |  |
| 18 | Moc impulsowa: 0-3 W/cm2 | Bez punktacji |  |
| 20 | Termin dostawy: do 14 dni od dnia podpisania umowy | Bez punktacji |  |
| ***Warunki gwarancji i serwisu:*** | | | |
| 1. | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń | G:  Długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia:  - 36 miesięcy i dłużej: – 10 pkt  - w przedziale od 25 miesięcy do 35 miesięcy – otrzyma 5 pkt  24 miesiące – otrzyma 0 pkt  Zamawiający zastrzega że długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach nie mniejszą niż 24.  Oferta z długością udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia krótszą niż 24 miesiące zostanie odrzucona. | Proszę podać wartość  …………….. |
| 2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Bez punktacji |  |
| 3. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta /potwierdzone protokołem sprawności i wpisem w paszporcie technicznym/ oraz w ostatnim miesiącu trwania gwarancji – min. 1 raz na rok | Bez punktacji |  |
| 4. | Czas naprawy sprzętu w ramach gwarancji: do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  W przypadku braku usunięcia awarii pow. 10 dni roboczych, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany (w przeciwnym przypadku zostanie nałożona kara przewidziana w umowie).  Czas naprawy w każdym przypadku nie przekroczy 14 dni roboczych. | Bez punktacji |  |

…………………….., dnia ………………… …………………………………..

Pieczątka i podpis Oferenta