**Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**

**PCPR-OK-JP-3610/22/20**

**Część 3: Stetoskop internistyczny**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

Nazwa urządzenia: ........................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry** | **Kryteria** | **Parametry oferowane**TAK/NIE (wpisać) |
| 1. | Podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką | Bez punktacji |  |
| 2. | Kolor czerwony | Bez punktacji |  |
| 3. | Pojedynczy przewód akustyczny | Bez punktacji |  |
| 4. | Długość liry 30 cm. | Bez punktacji |  |
| 5. | Średnica lejka 28 mm | Bez punktacji |  |
| 6. | Średnica membrany 37 mm | Bez punktacji |  |
| ***Warunki gwarancji:*** |
| 1. | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń | G:Długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia:- 36 miesięcy i dłużej: – 10 pkt - w przedziale od 25 miesięcy do 35 miesięcy – otrzyma 5 pkt 24 miesiące – otrzyma 0 pktZamawiający zastrzega że długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach nie mniejszą niż 24. Oferta z długością udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia krótszą niż 24 miesiące zostanie odrzucona. | Proszę podać wartość…………….. |

…………………….., dnia ………………… …………………………………..

Pieczątka i podpis Oferenta