**Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego**

**PCPR-OK-JP-3610/22/20**

**Część 4: Pulsoksymetr napalcowy**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

Nazwa urządzenia: ........................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry** | | **Kryteria** | **Parametry oferowane**  TAK/NIE (wpisać) |
| 1. | Zasilanie: baterie alkaliczne 1,5 V (rozmiar AAA) × 2 | | Bez punktacji |  |
| 2. | Pobór mocy: mniejszy niż 30mA. | | Bez punktacji |  |
| 3. | Czas pracy na baterii: praca dwóch baterii nieprzerwanie przez 20 godzin. | | Bez punktacji |  |
| 4. | Kolorowy ekran LED 0,96 | | Bez punktacji |  |
| 5. | Wyświetlanie wartości SpO2oraz tętna. | | Bez punktacji |  |
| ***Warunki gwarancji i serwisu:*** | | | | |
| 1. | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń | G:  Długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia:  - 36 miesięcy i dłużej: – 10 pkt  - w przedziale od 25 miesięcy do 35 miesięcy – otrzyma 5 pkt  24 miesiące – otrzyma 0 pkt  Zamawiający zastrzega że długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach nie mniejszą niż 24.  Oferta z długością udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia krótszą niż 24 miesiące zostanie odrzucona. | | Proszę podać wartość  …………….. |

…………………….., dnia ………………… …………………………………..

Pieczątka i podpis Oferenta